Mesure de lumière le long d'un segment

Attention : Ces outils travaillent sur les images telles qu'elles sont représentées dans la mémoire de l'ordinateur, les résultats ne seront corects que si la numérisation est bonne et si les indications d'échelle sont justes. (voir avertissement).

On peut mesurer la variation d'intensité dans un canal de couleur, le long d'un segment, suivant une bande plus ou moins large.Le segment est tracé avec l'outil de mesure, avant de demander la mesure.
Choisir la largeur de la bande de mesure (en pixels), puis cliquer sur le bouton Mesurer.
Les résultats sont donnés sous la forme d'une courbe qui peut être donnée en "émission" (intensité) ou en absorption (opposé de l'intensité, si la mesure est linéaire ou D.O. estimée lorsqu'on a choisi une mesure logarithmique). Cet outil doit être utilisé avec circonspection, plus pour expliquer une méthode, par exemple la lecture des bandes d'électrophorèse, que pour obtenir des résultats fiables.. Les résultats obtenus dépendent beaucoup de la qualité de la numérisation. Il faut se méfier en particulier des filtres qui augmentent les contrastes. Ils améliorent la qualité des images... mais faussent ce type de mesure.