## Mesures multiples

##

## Exemple de la lecture d'un test Elisa (recherche d'anticorps).

Il est important de suivre l'ordre des opérations indiqué ici.

La barette comporte ici 3 puits témoins négatifs puis 4 puits ayant des concentrations connues d'anticorps et enfin un puits contenant le résultat d'un test où la concentration en anticorps est à déterminer.

Pour les 4 puits de concentration connue, on a dilué 4 fois l'anticorps entre 2 puits successifs.

Commencer par se mettre en mode mesure () puis demander une mesure de lumière sur un rectangle

La fenê tre de Mesure de lumière sur un rectangle s'affiche. |

| Faire le zéro : tracer le rectangle autour de la zone choisie pour le zéro (1). Ici c'est un puits témoin négatif, puis choisir le type de mesure de lumière (ici c'est la D.O. (absorbance) qui est la plus adaptée) (2). Cliquer sur le bouton Prendre comme zéro (3).

Passer ensuite en mode de mesures multiples

Un nouveau panneau s'affiche sur la droite de l'écran.

Cliquer sur pour accéder à la feuille de paramétrage.

| Taper le titre (1) Taper la grandeur représentée en abscisse et son unité. Ici des concentrations en unité arbitraire (on prendra la valeur 100 pour la plus forte). L'incrément (3) réglera la manière dont les valeurs de l'abscisse seront réajustées entre 2 mesures. Le plus souvent, on prend des mesures régulières au cours du temps et il faut choisir Ajouter. Ici au contraire on dilue 4 fois et il faut donc diviser par 4. Valider avec le bouton OK. La variable d'ordonnée est automatiquement indiquée parce que le type de mesure et ici le type de mesure de lumière ont déjà été choisis.

Une fois le paramétrage terminé les mesures iront très vite : Première mesure

Initialiser (1) avec la première valeur de l'abscisse (ici 100). Faire la première mesure. Ici on trace un rectangle sur la partie centrale du premier puits Cliquer sur le bouton Envoyer (2), pour transmettre la première valeur au tableau |

Dès que l'on a cliqué sur le bouton Envoyer, la valeur de l'abscisse est réajustée (ici divisée par 4) et on peut faire la mesure sur le deuxième puits etc.

Si on veut vérifier ce qui est envoyé au tableau et la courbe tracée, il faut utiliser le menu

Voici par exemple ce que l'on obtient après la dernière mesure sur la gamme étalon :