Répérage sur un système d'axes : Pour se repérer dans un graphique, si le repérage d'échelle a été donné.

Mesure de longueur : Pour mesurer des objets sur des images, si une échelle a été entrée.

Mesure d'angle : Pour mesurer des angles orientés (de 0 à 360°). Nouveau

Mesure de surface : Pour évaluer la surface d'un objet aux contours complexes, qui ressort bien du fond de l'image. (Voir aussi une autre méthode avec la délimitation de zones Nouveau )

Mesure de lumière sur une surface rectangulaire : Cela permet d'aborder des mesures de photométrie classique à partir d'objets photographiés au scanner ou à l'aide d'une caméra (culture de levures ou d'algues...).

Mesure de lumière le long d'un segment : Pour lire des bandes d'électrophorèse...

Attention : Ces outils travaillent sur les images telles qu'elles sont représentées dans la mémoire de l'ordinateur, les résultats ne seront corects que si la numérisation est bonne et si les indications d'échelle sont justes. (voir avertissement).

Les outils de mesure sur l'image