Le déplacement d'une tempête
05-07 / 11 / 00

Objectif : Observer et mesurer le déplacement d'une tempête à partir d'images satellitales de Météosat.

1. Observation de l'animation montrant la tempête :
Chargez, dans Mesurim, l'animation tempête (dans le Menu Aide).
Observer le mouvement des nuages.

- Faire un schéma sur votre compte-rendu correspondant à l'image météosat ci-dessous.
- Situer sur ce schéma le centre de la dépression (D sur la carte météo ci-dessous).
- Décrire le déplacement des nuages par rapport au centre de la dépression.

Observer le déplacement du centre de la dépression.

- Comment expliquer que la tempête ait soufflé beaucoup plus longtemps en Vendée qu'en Picardie ?

2. La mesure du déplacement de la dépression : Chargez, dans Mesurim, les images 5_9h30, 5_13h30, 5_17h30, 5_21h30, 6_1h30, 6_5h30, 6_9h30, 6_13h30, 6_17h30 (dans le Menu Aide). Activer l'image du 5 Novembre 9h30 et activer l'outil Schéma (Menu Outil - Schéma). Tracer le contour de l'Europe en noir. Repérer le centre de la dépression par un gros point rouge. Charger successivement les autres images, par ordre chronologique (menu Fichier -Changer de document - Choisir l'image). Placer à chaque fois un point au niveau du centre de la dépression. Transférer l'image dans Mesurim (Fichier - Transférer) et sauvegardez-la. Mesurer les distances entre les points. En déduire la vitesse moyenne de déplacement du centre de la dépression en km/ pour chaque tranche de 4 h. Comparer à la vitesse des vents pendant cette tempête (100 à 150 km/h)