Amorcer un schéma

Choisir le type d'amorçage le plus adapté au document : par défaut, avant que vous n'enrichissiez les choix, il y a trois modes d'amorçage :

normal pour un objet contrasté sur fond clair

fond sombre, lorsque le fond est plus sombre que l'objet

micro contrasté pour une préparation microscopique

Dans le cas d'objets peu contrastés ou aux limites floues, il faut ajuster les paramètres d'amorçage :

Pour cela on peut utiliser les deux curseurs de réglages globaux ou affiner les réglages comme indiqué ci-dessous:

- Diminuer le seuil si l'image est trop pâle et ne comporte pas assez de contours. (voir ci-dessus - augmenter le seuil dans le cas contraire).
- Utiliser des points tests plus éloignés si les contours sont flous (cas des plaques mince de roches -voir ci-dessous)

| points tests par défaut | points tests plus éloignés

Les réglages pertinents peuvent être sauvegardés Les paramètres ainsi conservés se trouvent dans le fichier "stylesdess.sty" qui peut être copié d'un poste de travail à un autre. | En cas de besoin, on revient rapidement aux paramètres par défaut

Un schéma un peu flou peut être intéressant comme support à compléter. Cela donne un guide pour des contours exacts en conservant une participation active de l'élève.

dissection de souris | Amorce de schéma qui pourra être imprimée et complétée à la main par l'élève, qui pourra ains dessiner sa propre dissection beaucoup plus vite.