Mesure d'opacité d'une surface rectangulaire

Choisir Mesure de lumière sur un rectangle.
- Choisir une mesure en D.O.
Pour faire le zéro, délimiter, à l'aide de la souris, le rectangle de mesure dans la zone de référence (blanc).

Un premier résultat s'affiche.

- Cliquer sur le bouton Prendre comme zéro, Les valeurs sont alors mises à zéro : c'est la référence.

les valeurs sont mises à zéro

- Délimiter, à l'aide de la souris, le rectangle de mesure dans la culture d'Euglènes. Le résultat s'affiche instantanément, en tenant compte du zéro qui a été fait.

Affichage du résultat. Noter la valeur mesurée dans le bleu.

Attention : le zéro doit être refait pour toutes les photos. Il est possible de définir un zéro commun (menu Zéro - Zéro commun), mais il faut être sûr que les réglages ont été parfaitement identiques.

Le menu Zéro - effacer le zéro permet d'effacer cette valeur de référence.

Les résultats des mesures peuvent être reportées dans un tableau (Menu Outils - Tableau).