Mesure d'angle

Tracer successivement les deux vecteurs. L'angle des droites support des vecteurs (de 0 à 90°) s'inscrit au bas de la fenêtre, suivi entre parenthèses de l'angle des vecteurs (de 0 à 360°), mesuré dans le sens trigonométrique. Le point d'intersection des deux droites tracées est matérialisé sur l'image, s'il y est situé.

Attention : La valeur entre parenthèses est une mesure orientée de l'angle des deux vecteurs ; le sens des vecteurs et l'odre dans lequel ils sont tracés a un influence sur le résultat.

Attention aussi aux effets de perspective qui modifient les angles.

mesure de l'angle facial | L'angle facial est l'angle de droites (67°)